【행사기기 설명서】

품 명	슬러시기계
준비물	220V전원, 슬러시 기계, 재료(슬러시 컵, 슬러시 음료, 빨대)
사진	<슬러시 기계>
사용 방법	슬러시 용 음료수를 준비합니다. - 과즙 또는 당도의 함유량이 13~15% 정도 음료수가 적당(예: 써니텐, 환타, 오란씨 등) 음료수가 선정되면 원료 통에 표시된 원료 보충 한계선아래까지 음료를 넣습니다. 원료를 투입한 후 전원 스위치를 Ⅰ 위치로 설정합니다. 믹서 / 냉동스위치를 Ⅱ위치(슬러시)로 설정합니다. - 초기 도달 시간 : 50분 5. 슬러시가 완성되면 손잡이를 아래로 내린 후 컵에 슬러시를 담습니다.
세척 방법	전원스위치를 켜고, 손잡이를 내려 모든 음료를 배출합니다. 물을 슬러시 기계 안에 넣고 믹서 / 냉동스위치를 Ⅰ위치로 설정합니다. 손잡이를 내려 물을 배출합니다. 4. 2~3번을 잔여물이 남아있지 않을 때까지 5회 정도 반복합니다. 5. 물받이의 슬러시 잔여물을 깨끗한 물로 세척해 주세요. 5. 마른걸레로 남아있는 물기를 닦아줍니다.
참고 사항	원료보충한계선을 반드시 지켜주십시오. 2. 일반 구매 가능한 시중 탄산음료는 그대로 넣어서 사용하십시오. 3. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.