【행사기기 설명서】

품 명	솜사탕기계
준비물	220V전원, 솜사탕 기계, 솜사탕 원료, 솜사탕 스틱(또는 컵)
사진	<솜사탕 기계〉 <노즐〉
사용 방법	1. 기계를 평평하게 수평을 맞추어 설치한 후 전원을 켭니다. (단독전원) - 기계 본체 전원스위치를 “on”(램프 켜짐)합니다. 3분간 노즐을 공회전 시켜줍니다. 2. 열 조절 스위치를 맞춥니다. 조절 스위치를 3-4사이에 놓아 주세요. 3. 원료 공급 투입구에 솜사탕 전용 설탕을 투입합니다. - 반드시 노즐이 회전할 때 설탕을 투입합니다. 4. 솜사탕을 말아주세요. - 솜사탕전용 막대를 이용하여 수동으로 말아 주시거나 자동 솜 감기를 이용하여 솜사탕을 말아줍니다. 5. 원료가 다 녹아서 솜사탕이 나오지 않은 경우 원료를 반복해서(20g미만) 넣어주세요. 6. 위의 내용을 반복적으로 하시면 연속적으로 솜사탕을 쉽게 만들 수 있습니다.
세척 방법	전원버튼을 켜고 1분간 예열하여 설탕 잔량을 다 빼줍니다. 전원을 켠 상태로 열 조절 버튼을 딱 소리 나게 꺼줍니다. 물을 설탕 넣는 중앙 부분에 부어줍니다.(회전부 설탕 묻은 부위에도 조금씩 부어주세요.) 몸체를 살짝 기울여 물이 배수구로 잘 빠질 수 있도록 해 줍니다. 전월을 끄고 회전이 멈추면 물기를 제거하세요.
참고 사항	원료가 남아 있는 상태에서 끌 경우 노즐이 막힐 우려가 있어 고장이 원인이 될 수 있으므로, 반드시 설탕을 완전 배출 후 전원을 끄셔야 합니다. 2. 솜이 잘 나오지 않거나 연기가 나면 열 조절 장치로 천천히 조절해 주십시오. 시계방향(1→9)으로 돌릴수록 열이 많이 나옵니다. 3. 운영 중 솜이 빨려 들어가 연기가 나면 약간씩 조절기를 오른쪽 숫자 낮은 방향으로 돌려 주세요. 4. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.