【행사기기 설명서】

품명	도넛츠 기계
준비물	220V전원, 기계 본체, 몰드코팅기름, 수제면솔, 붕어빵 끄집게, 반죽주입기, 헤라, 도넛믹스
사진	<도너츠 기계>
사용 방법	1. 반죽 레시피 재료준비: 믹스 물에 1kg의 믹스를 넣고 3분간 거품기로 저어 줍니다.(거품기 사용) 2. 재료 굽기 - 온도조절기를 이용하여 180℃~200℃로 셋팅 후 예열합니다. - 예열이 끝나면 미리 준비한 반죽을 반죽 주입기에 담아 물을 70%정도 부어줍니다. 부저 스위치를 위로 올립니다. - 위 뚜껑을 내립니다. - 약 2분~2분 30초 후 부저가 울리면 부저 스위치를 내리고 손잡이를 위로 올린 후 제품 을 꺼냅니다.(제품을 꺼낼 때는 뜨거우니 조심하세요) 3. 제품 정지 시 - 전원스위치를 내리면 위, 아래 히터의 전원이 동시에 차단됩니다.
세척 방법	1. 제품의 표면 - 젖은 행주로 표면의 먼지 등 이물질을 깨끗이 닦아 주세요. - 마른 행주로 물기를 제거해 주세요.(물기가 남을 시 부식의 우려가 있습니다.) 2. 성형몰드 - 전원을 차단 후 몰드가 완전히 식으면 마른 행주를 이용해 깨끗이 닦아 주세요. 3. 몰드지지대 - 지지대의 홈에 이물질이 낄 수 있으니 정기적으로 청소해 주세요. 4. 전면 부 컨트롤 판넬 - 먼저 전원을 내리고 플러그를 뺀 후 젖은 행주를 이용하여 이물질을 깨끗이 제거해 주세요. 5. 코팅주의 - 코팅주위에 날카로운 물질이 접촉하지 않도록 주의해 주세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
참고 사항	1. 기기는 수평인 곳에 설치하고 벽면과 10㎝이상 떨어지도록 설치해 주세요. 2. 전원은 반드시 220v를 사용해주세요. 3. 제품의 코팅 면에는 절대로 날카로운 도구를 사용하시면 안됩니다. 4. 기계를 사용한 후 제품을 끈 후에도 화상에 주의해야 합니다. 5. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.

【행사기기 설명서】

품명	도넛츠 기계
준비물	220V전원, 기계 본체, 몰드코팅기름, 수제면솔, 붕어빵 끄집게, 반죽주입기, 헤라, 도넛믹스
사진	<도너츠 기계>
사용 방법	1. 반죽 레시피 재료준비: 믹스 물에 1kg의 믹스를 넣고 3분간 거품기로 저어 줍니다.(거품기 사용) 2. 재료 굽기 - 온도조절기를 이용하여 180℃~200℃로 셋팅 후 예열합니다. - 예열이 끝나면 미리 준비한 반죽을 반죽 주입기에 담아 물을 70%정도 부어줍니다. 부저 스위치를 위로 올립니다. - 위 뚜껑을 내립니다. - 약 2분~2분 30초 후 부저가 울리면 부저 스위치를 내리고 손잡이를 위로 올린 후 제품 을 꺼냅니다.(제품을 꺼낼 때는 뜨거우니 조심하세요) 3. 제품 정지 시 - 전원스위치를 내리면 위, 아래 히터의 전원이 동시에 차단됩니다.
세척 방법	1. 제품의 표면 - 젖은 행주로 표면의 먼지 등 이물질을 깨끗이 닦아 주세요. - 마른 행주로 물기를 제거해 주세요.(물기가 남을 시 부식의 우려가 있습니다.) 2. 성형몰드 - 전원을 차단 후 몰드가 완전히 식으면 마른 행주를 이용해 깨끗이 닦아 주세요. 3. 몰드지지대 - 지지대의 홈에 이물질이 낄 수 있으니 정기적으로 청소해 주세요. 4. 전면 부 컨트롤 판넬 - 먼저 전원을 내리고 플러그를 뺀 후 젖은 행주를 이용하여 이물질을 깨끗이 제거해 주세요. 5. 코팅주의 - 코팅주위에 날카로운 물질이 접촉하지 않도록 주의해 주세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
참고 사항	1. 기기는 수평인 곳에 설치하고 벽면과 10㎝이상 떨어지도록 설치해 주세요. 2. 전원은 반드시 220v를 사용해주세요. 3. 제품의 코팅 면에는 절대로 날카로운 도구를 사용하시면 안됩니다. 4. 기계를 사용한 후 제품을 끈 후에도 화상에 주의해야 합니다. 5. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.

【행사기기 설명서】

품명	도넛츠 기계
준비물	220V전원, 기계 본체, 몰드코팅기름, 수제면솔, 붕어빵 끄집게, 반죽주입기, 헤라, 도넛믹스
사진	<도너츠 기계>
사용 방법	1. 반죽 레시피 재료준비: 믹스 물에 1kg의 믹스를 넣고 3분간 거품기로 저어 줍니다.(거품기 사용) 2. 재료 굽기 - 온도조절기를 이용하여 180℃~200℃로 셋팅 후 예열합니다. - 예열이 끝나면 미리 준비한 반죽을 반죽 주입기에 담아 물을 70%정도 부어줍니다. 부저 스위치를 위로 올립니다. - 위 뚜껑을 내립니다. - 약 2분~2분 30초 후 부저가 울리면 부저 스위치를 내리고 손잡이를 위로 올린 후 제품 을 꺼냅니다.(제품을 꺼낼 때는 뜨거우니 조심하세요) 3. 제품 정지 시 - 전원스위치를 내리면 위, 아래 히터의 전원이 동시에 차단됩니다.
세척 방법	1. 제품의 표면 - 젖은 행주로 표면의 먼지 등 이물질을 깨끗이 닦아 주세요. - 마른 행주로 물기를 제거해 주세요.(물기가 남을 시 부식의 우려가 있습니다.) 2. 성형몰드 - 전원을 차단 후 몰드가 완전히 식으면 마른 행주를 이용해 깨끗이 닦아 주세요. 3. 몰드지지대 - 지지대의 홈에 이물질이 낄 수 있으니 정기적으로 청소해 주세요. 4. 전면 부 컨트롤 판넬 - 먼저 전원을 내리고 플러그를 뺀 후 젖은 행주를 이용하여 이물질을 깨끗이 제거해 주세요. 5. 코팅주의 - 코팅주위에 날카로운 물질이 접촉하지 않도록 주의해 주세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
참고 사항	1. 기기는 수평인 곳에 설치하고 벽면과 10㎝이상 떨어지도록 설치해 주세요. 2. 전원은 반드시 220v를 사용해주세요. 3. 제품의 코팅 면에는 절대로 날카로운 도구를 사용하시면 안됩니다. 4. 기계를 사용한 후 제품을 끈 후에도 화상에 주의해야 합니다. 5. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.

【행사기기 설명서】

품명	도넛츠 기계
준비물	220V전원, 기계 본체, 몰드코팅기름, 수제면솔, 붕어빵 끄집게, 반죽주입기, 헤라, 도넛믹스
사진	<도너츠 기계>
사용 방법	1. 반죽 레시피 재료준비: 믹스 물에 1kg의 믹스를 넣고 3분간 거품기로 저어 줍니다.(거품기 사용) 2. 재료 굽기 - 온도조절기를 이용하여 180℃~200℃로 셋팅 후 예열합니다. - 예열이 끝나면 미리 준비한 반죽을 반죽 주입기에 담아 물을 70%정도 부어줍니다. 부저 스위치를 위로 올립니다. - 위 뚜껑을 내립니다. - 약 2분~2분 30초 후 부저가 울리면 부저 스위치를 내리고 손잡이를 위로 올린 후 제품 을 꺼냅니다.(제품을 꺼낼 때는 뜨거우니 조심하세요) 3. 제품 정지 시 - 전원스위치를 내리면 위, 아래 히터의 전원이 동시에 차단됩니다.
세척 방법	1. 제품의 표면 - 젖은 행주로 표면의 먼지 등 이물질을 깨끗이 닦아 주세요. - 마른 행주로 물기를 제거해 주세요.(물기가 남을 시 부식의 우려가 있습니다.) 2. 성형몰드 - 전원을 차단 후 몰드가 완전히 식으면 마른 행주를 이용해 깨끗이 닦아 주세요. 3. 몰드지지대 - 지지대의 홈에 이물질이 낄 수 있으니 정기적으로 청소해 주세요. 4. 전면 부 컨트롤 판넬 - 먼저 전원을 내리고 플러그를 뺀 후 젖은 행주를 이용하여 이물질을 깨끗이 제거해 주세요. 5. 코팅주의 - 코팅주위에 날카로운 물질이 접촉하지 않도록 주의해 주세요. 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
참고 사항	1. 기기는 수평인 곳에 설치하고 벽면과 10㎝이상 떨어지도록 설치해 주세요. 2. 전원은 반드시 220v를 사용해주세요. 3. 제품의 코팅 면에는 절대로 날카로운 도구를 사용하시면 안됩니다. 4. 기계를 사용한 후 제품을 끈 후에도 화상에 주의해야 합니다. 5. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.