【행사기기 설명서】

품 명	버터오징어구이기
준비물	220V전원, 버터오징어구이기, 재료(솔질된 반 건조 오징어 or 진미오징어채, 버터)
사진	<버터오징어 기계>
사용 방법	전원 플러그를 콘센트에 꽃은 다음 전원 S/W를 켜면 전원램프가 점등됩니다. 온도조절기 다이얼을 적정 온도(180~200℃)에 맞추면 조절기의 램프가 점등됩니다. * 온도 수정 방법: set → 숫자 깜빡임 → 온도 상, 하 조작 → set → 설정 저장됨 적정온도까지 예열이 되면 온도조절기의 램프가 꺼지고, 타이머의 S/W를 눌러 오징어가 구워지는 적당한 시간(3~5초)을 설정한다. START S/W를 누른 다음 버터와 오징어를 열판 위에 올려놓는다. 오징어가 앞뒤로 잘 구워질 수 있도록 상부 덮개를 내려 주십시오. 설정하여 둔 타이머의 시간이 완료되면 부저가 울립니다. 사용 종료 후 전원 플러그를 콘센트에서 분리합니다.
세척 방법	1. 기계의 열을 충분히 식힌 다음 깨끗한 면장갑을 착용한 후 플러그를 뺍니다. 2. 열판 위 이물질을 제거하고 반드시 마른 천을 사용하여 닦아줍니다. 3. 방수사양이 아니므로 기계본체에 직접적으로 물을 뿌리지 마십시오. 4. 철 수세미와 같은 거친 수세미는 사용하지 마십시오.
참고 사항	1. 오징어 구이기는 고온에서 작업이 되므로 반드시 목장갑이나 집게를 이용하여 사용 하시어 화상에 주의하여 주세요. 2. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.