【행사기기 설명서】

품명	눈꽃빙삭기
준비물	220V전원, 기계 본체, 얼음
사진	<빙삭기 기계>
사용 방법	기계의 전기 코드 선을 콘센트에 꽂습니다. 투입구(안전커버)에 얼음을 넣습니다. 전면 오른쪽 위의 전원 스위치를 ON으로 합니다. 빙삭기로 얼음을 간 후 필요한 빙삭의 양이 끝나면 스위치는 꺼짐으로 하고 전기코드 선은 전기콘센트에서 분리합니다.
세척 방법	세척할 때에는 필히 전기 코드 선을 콘센트에서 분리한 후 마른 타올이나 약간 젖은 타올로 닦아주시고 어린이나 노약자의 접근을 금지해 주세요.
참고 사항	1. 얼음의 압착 회전 판 이나 빙삭 판 주변에는 이물질이나 손의 접촉은 위험합니다. 2. 얼음을 빙삭 할 때는 안전커버를 꼭 닫고 운전하세요. 3. 얼음을 투입이나 분리할 때 또 세척할 때 필히 빙삭 칼과 얼음회전판의 침을 조심 하세요. 4. 전기 코드 선은 사용이외에는 콘센트에서 꼭 분리하세요. 5. 투입구(안전커버)에 필요량의 각 얼음(수정얼음)을 넣고 뚜껑을 닫아주세요. 6. 빙삭 판 수평면에 돌출된 P핀 위에 얼음이 있을 때 전원스위치는 필히 꺼짐으로 해주세요. 7. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.