【행사기기 설명서】

품 명	팝콘제조기
준비물	220V전원, 팝콘 기계, 옥수수, 오일, 소금, 계량컵(혹은 종이컵), 오일 넣을 국자(혹은 계량컵), 티스푼
사진	<팝콘제조기>
사용 방법	1. 기계를 평평하게 수평을 맞추어 설치한 후 전원을 켭니다. (단독전원) 2. 과열방지 타이머를 돌려서 8분에 맞춥니다. 3. 팝콘냄비를 젖히고 옥수수를 1컵 넣어 줍니다. 4. 오일을 옥수수 양의 1/2 이상을 넣어줍니다. - 일반 팝콘: 소금을 티스푼으로 1티스푼 양을 넣어줍니다. - 카라멜 팝콘: 카라멜 슈가를 옥수수양의 1/2컵 넣어줍니다. (카라멜을 넣으실 경우 오일이 끓기 시작할 때 넣으시면 전체적으로 잘 섞임) 5. 모터와 히터를 차례대로 작동시키고 문을 닫습니다. 6. 3분 이상 되면 팝콘이 튀겨져 나오기 시작합니다. 7. ‘탁탁’소리가 거의 없으면 모터와 히터를 끄고 손잡이를 내려 팝콘을 모두 털어 줍니다. 8. 연속 사용 시 3~7번 반복하여 튀겨줍니다.
세척 방법	1. 팝콘 기계 표면 및 내부: 사용 후 온도가 내려가면(온기가 약간 남아있는 정도) 젖은 행주나 부드러운 천으로 표면의 이물질을 닦은 후 마른 천(행주)으로 닦습니다. 2. 팝콘용 솥: 사용 후 부드러운 천이나 행주로 이물질을 제거합니다. (화상주의)
참고 사항	1. 과열 타이머의 기능: 10분 이상 연속동작 또는 예열 되었을 때 자동으로 부저가 울리면서 히터를 멈추어 줍니다. 이때 히터를 다시 껐다가 켜주시면 다시 10분간 작동합니다. 2. 연속 사용 시 냄비의 온도가 높으니 사용에 주의하세요. 3. 반드시 세척 후, 반납하여 주시기 바랍니다.